<p>Cables que permiten utilizar una sola fuente de alimentación (ilimitada) para ambos guantes calefactables, aptos para chaquetas MACNA® con Electric Power Guide™.</p>
<p>El cable E.P.G. se coloca entre uno de los tres cables de conexión de la moto y los guantes calefactables para obtener una alimentación ilimitada.</p>
<p>También se puede conectar directamente a una batería de 12 V - 6 A que se puede guardar en un bolsillo interior de la chaqueta MACNA®.</p>
<p>Desde ese bolsillo, el cable E.P.G. puede llevarse al exterior del forro térmico, donde se encuentra el Electric Power Guide™. Pasa el cable a través de la serie de bucles sobre los hombros y los brazos, y los enchufes saldrán por los puños para conectar los guantes.</p>
<p>Está equipado con un Easy Connect Plug pequeño y otro grande. El pequeño se conecta a los guantes calefactados y el grande al cable de conexión de la moto.</p>
<p>Este cable es adecuado para las chaquetas MACNA® que cuentan con nuestro Electric Power Guide™: una serie de bucles a lo largo de la chaqueta que te permiten pasar los cables de alimentación por las mangas con total libertad de movimiento y sin volumen en las muñecas.</p>
<p>Si tu chaqueta no tiene el Electric Power Guide™, necesitarás nuestro <a href="https://www.macna.com/es/electrically-heated-clothing-kits-macna-extension-cable" target="_blank">cable de extensión.</a></p>