<p>Prends le taureau par les cornes chauffées et apprivoise le froid grâce à l'innovation. Profite d'un confort max au guidon, en plus de notre écosystème chauffant unique pour tout ton corps.</p>
<p><strong>UNIQUE<br></strong>Tout comme nos vêtements chauffants, les poignées sont équipées d'un câblage Powervein™ durable, connu pour son efficacité en matière de diffusion de la chaleur, et de 4 niveaux de chauffage différents allant de 40 à 100 %. Les poignées sont en TPR, un matériau semblable au caoutchouc qui absorbe les vibrations. Elles ont une texture qui améliore la prise en main, un design monobloc résistant aux intempéries et des boutons intégrés pour garder un look épuré.</p>
<p>Ces poignées chauffantes conviennent aux guidons de 22 mm (gauche : 22 mm, droite : 25,4 mm) et mesurent 125 mm de long. Tu peux les couper à la taille voulue si tu cherches 120 ou 116 mm. Elles ont une extrémité ouverte pour permettre le montage de protège-mains ou de poids de guidon. Sinon, les extrémités ouvertes peuvent être recouvertes par les capuchons inclus.</p>
<p>Va sur le Tech Lab sur macna.com pour plus d'infos sur nos différenciateurs.</p>