<p>Attrape le taureau par les cornes chauffées et apprivoise le froid grâce à l'innovation. Découvre les premières poignées de moto chauffantes électriquement au monde avec la technologie Bluetooth® et notre écosystème chauffant unique.</p>
<p><strong>LES PREMIÈRES AU MONDE<br></strong>Après plein de prototypes et 3 ans de tests intensifs, on te présente les premières poignées chauffantes au monde avec la technologie Bluetooth®. Cette innovation majeure te permet de contrôler tout ton équipement chauffant sans lâcher le guidon. Connecte les poignées à la MACNA® Heated App et profite d'un contrôle total de la température d'un simple geste du pouce. L'appli te permet aussi de regrouper des équipements et de régler des minuteries pour être sûr d'avoir assez d'énergie pour rentrer chez toi.</p>
<p><strong>UNIQUE<br></strong>Tout comme nos vêtements chauffants, les poignées sont équipées d'un câblage Powervein™ durable, connu pour son efficacité en matière de diffusion de la chaleur, et de 4 niveaux de chauffage différents allant de 40 à 100 %. Les poignées sont en TPR, un matériau semblable au caoutchouc qui absorbe les vibrations. Elles ont une texture antidérapante pour une meilleure prise en main, une conception monocoque résistante aux intempéries et des boutons intégrés pour garder un look épuré.</p>
<p>Ces poignées chauffantes conviennent aux guidons de 22 mm (gauche : 22 mm, droite : 25,4 mm) et ont une longueur de 125 mm. Tu peux les couper à la taille voulue si tu cherches 120 ou 116 mm. Elles ont une extrémité ouverte pour permettre le montage de protège-mains ou de poids de guidon. Sinon, les extrémités ouvertes peuvent être recouvertes par les capuchons inclus.</p>
<p>Va sur le Tech Lab sur macna.com pour plus d'infos sur nos différenciateurs.</p>