<p>Un gant chauffé électriquement sans protection, développé dans un souci de flexibilité pour les cyclistes dans des conditions froides et pour des activités de plein air similaires.</p>
<p>Le Spark est doté de notre construction Ergothumb™, ce qui signifie que le pouce et l'index sont constitués d'un seul et même panneau de tissu. Cela réduit les coutures et les points de pression tout en donnant un aspect sans plis.</p>
<p>Au niveau de l'index, vous trouverez également notre Touch Tip, un tissu thermoconducteur qui vous permet d'utiliser les écrans tactiles sans retirer vos gants. La paume de la main est équipée d'une protection en gel pour une meilleure absorption des chocs.</p>
<p>Ce gant ne peut être alimenté que par une batterie de 7,4 V, et NON par une alimentation de 12 V. Il est équipé d'un petit Easy Connect Plug.</p>
<p>Il existe 4 niveaux de chauffage, chacun indiqué par une couleur différente sur l'indicateur de niveau de la batterie. L'indicateur situé au dos de la main vous indique également la puissance restante et vous permet de modifier le niveau en appuyant dessus.</p>
<p>Ce produit contient deux batteries de 7,4 V avec 2,2 A et, selon la date de fabrication, un chargeur mural avec plusieurs connecteurs pour différentes connexions ou un câble de recharge USB.</p>
<p>The Spark is what we call the essence of heated riding gear!</p>