<p>Cavi che ti permettono di usare un solo alimentatore (senza limiti) per entrambi i guanti riscaldati, perfetti per le giacche MACNA® con Electric Power Guide™.</p>
<p>Il cavo E.P.G. va messo tra uno dei tre cavi di collegamento della moto e i guanti riscaldati per avere un'alimentazione senza limiti.</p>
<p>In alternativa, puoi collegarlo direttamente a una batteria da 12V – 6A che puoi mettere in una tasca interna della giacca MACNA®.</p>
<p>Da quella tasca, il cavo E.P.G. può essere portato all'esterno del rivestimento termico dove si trova l'Electric Power Guide™. Fai passare il cavo attraverso la serie di anelli sulle spalle e sulle braccia e le spine usciranno dai polsini per collegare i guanti.</p>
<p>È dotato di un Easy Connect Plug piccolo e uno grande. Quello piccolo si collega ai guanti riscaldati e quello grande al cavo di collegamento della moto.</p>
<p>Questo cavo va bene per le giacche MACNA® che hanno il nostro Electric Power Guide™: una serie di passacavi in tutta la giacca che ti permettono di far passare i cavi elettrici attraverso le maniche con piena libertà di movimento e senza ingombro ai polsi.</p>
<p>Se la tua giacca non ha l'Electric Power Guide™, ti serve il nostro <a href="https://www.macna.com/it/electrically-heated-clothing-kits-macna-extension-cable" target="_blank">cavo di prolunga.</a></p>