<p>Guanti riscaldati elettricamente senza protezione, sviluppati all'insegna della flessibilità per i ciclisti in condizioni di freddo e per attività all'aperto simili.&nbsp;</p><p><br></p><p>Lo Spark presenta la nostra costruzione Ergothumb™, che prevede che il pollice e il dito indice siano costituiti da un unico pannello di tessuto. In questo modo si riducono le cuciture e i punti di pressione e si ottiene un aspetto privo di grinze.&nbsp;</p><p><br></p><p>All'indice si trova anche il Touch Tip, un tessuto termoconduttivo che consente di utilizzare gli schermi tattili senza togliersi i guanti. Il palmo della mano è dotato di protezione in gel per assorbire ulteriormente gli urti.&nbsp;</p><p><br></p><p>Questo guanto può essere alimentato solo da una batteria da 7,4 V e NON da un alimentatore a 12 V. Sono dotati di un piccolo Easy Connect Plug.</p><p><br></p><p>Sono disponibili 4 livelli di riscaldamento, ognuno dei quali è indicato dal colore dell'indicatore del livello della batteria. L'indicatore sulla schiena della mano indica anche la potenza residua e consente di cambiare il livello premendolo.</p><p><br></p><p>The Spark is what we call the essence of heated riding gear!</p>