<p>Kabels waarmee je maar één (onbeperkte) stroomvoorziening voor verwarmde handschoenen nodig hebt, geschikt voor MACNA® jassen met Electric Power Guide™.</p>
<p>De E.P.G.-kabel wordt tussen één van de drie motoraansluitkabels en de verwarmde handschoenen geplaatst voor een onbeperkte stroomvoorziening.</p>
<p>Je kunt hem ook rechtstreeks aansluiten op een 12V – 6A accu die je in een zak aan de binnenkant van je MACNA® jas kunt opbergen.</p>
<p>Vanuit dat vak kan de E.P.G.-kabel naar de buitenkant van de thermovoering worden geleid, waar de Electric Power Guide™ zich bevindt. Leid de kabel door de reeks lussen over de schouders en armen, en de stekkers komen tevoorschijn bij de manchetten om je handschoenen aan te sluiten.</p>
<p>De kabel is uitgerust met een kleine en een grote Easy Connect Plug. De kleine wordt aangesloten op je verwarmde handschoenen en de grote op de aansluitkabel van de motor.</p>
<p>Deze kabel is geschikt voor MACNA® jassen met onze Electric Power Guide™: een reeks lussen door de hele jas waarmee je stroomkabels door de mouwen kunt leiden met volledige bewegingsvrijheid en zonder dat het in de weg zit bij de polsen.</p>
<p>Als je jas niet is voorzien van de Electric Power Guide™, heb je onze <a href="https://www.macna.com/nl/electrically-heated-clothing-kits-macna-extension-cable" target="_blank">verlengkabel nodig.</a></p>