<p>Zestaw zawiera dwa inteligentne akumulatory (12 V x 3 A = 36 W) i ładowarkę.</p>
<p>Są one wyposażone w małą wtyczkę Easy Connect Plug i mogą być używane do zasilania naszych ogrzewanych rękawic i skarpet. W zależności od rodzaju sprzętu i poziomu ogrzewania akumulatory mogą działać do 9,5 godziny.</p>
<p>Akumulatory te skutecznie zasilają odzież i zapobiegają przegrzaniu, kontrolując napięcie. Dzięki wbudowanemu procesorowi nie musisz ich włączać – wystarczy podłączyć akumulator i włączyć rękawiczki lub skarpety.</p>
<p>Kolejną unikalną cechą akumulatorów jest system Power Expansion System™. To ergonomiczne rozwiązanie zapobiega powstawaniu nieestetycznych wybrzuszeń w okolicy nadgarstków, które powstają w przypadku stosowania pojedynczego, większego akumulatora.</p>
<p>PES pozwala podzielić baterię na mniejsze, połączone ze sobą elementy, które można umieścić w specjalnych przegródkach w rękawicach ogrzewanych, tak aby były rozmieszczone wokół nadgarstka.</p>
<p><strong>[!] WOLT, AMPERE I WAT<br></strong>Szukając baterii, upewnij się, że nie porównujesz jabłek (7,4 V) z gruszkami (12 V), ponieważ wyższe napięcie powoduje szybsze nagrzewanie i osiąganie wyższych temperatur. W terminologii motocyklowej wolt można porównać do pojemności silnika (cc) motocykla. Aby dać ci wyobrażenie: 12 V na najniższym poziomie (40% mocy) jest porównywalne z 7,4 V na drugim najwyższym poziomie (80% mocy).</p>
<p>Natężenie prądu wskazuje, ile mocy przepływa przez przewody w danym momencie. Zasadniczo natężenie prądu określa, jak długo bateria będzie działać przed koniecznością ponownego naładowania. W pewnym sensie natężenie prądu jest odpowiednikiem wielkości zbiornika paliwa.</p>
<p>Mnożąc napięcie i natężenie prądu, otrzymujemy moc akumulatora, czyli po prostu moc wyjściową. Mówimy o mocy wyjściowej, a nie o temperaturze, ponieważ moc wyjściową można obliczyć (V x A = W), a temperatura zależy od czynników, na które nie mamy wpływu. W terminologii motocyklowej: moc silnika.</p>