<p>Este conjunto tem duas baterias inteligentes (12 V x 3 A = 36 W) e um carregador.</p>
<p>Elas têm um pequeno Easy Connect Plug e podem ser usadas para alimentar as nossas luvas e meias aquecidas. Dependendo do equipamento e do nível de aquecimento, as baterias podem durar até 9,5 horas.</p>
<p>Estas baterias fornecem energia de forma eficiente ao equipamento e evitam o sobreaquecimento, mantendo a tensão sob controlo. Graças ao seu processador interno, também não precisas de as ligar – basta ligar a bateria e ligar a tua luva ou meia.</p>
<p>Outra característica única das baterias é o Power Expansion System™. Esta solução ergonómica evita o volume nos pulsos que seria criado por uma única bateria maior.</p>
<p>O PES permite dividir uma bateria em outras menores que são ligadas entre si, que podem então ser colocadas nos compartimentos designados nas tuas luvas aquecidas, de modo que fiquem divididas ao redor do pulso.</p>
<p><strong>[!] VOLTS, AMPERES E WATTS<br></strong>Ao procurar baterias, certifica-te de que não estás a comparar maçãs (7,4 V) com peras (12 V), pois uma tensão mais alta aquece mais rápido e atinge temperaturas mais altas. Em termos de motociclismo, os volts podem ser comparados à cilindrada (cc) da tua moto. Para te dar uma ideia: 12 V no nível mais baixo (40% da potência) é comparável a 7,4 V no segundo nível mais alto (80% da potência).</p>
<p>A amperagem indica quanta potência passa pelos fios num determinado momento. Basicamente, a amperagem determina quanto tempo a bateria vai durar antes de precisar de recarga. De certa forma, a amperagem é equivalente ao tamanho do teu depósito de combustível.</p>
<p>Ao multiplicar os volts e os amperes, obtemos a potência da bateria ou, em termos simples, a potência de saída. Falamos de potência de saída em vez de temperaturas porque a potência de saída pode ser calculada (V x A = W) e as temperaturas estão sujeitas a fatores fora do nosso controlo. Em termos de motociclos: cavalos de potência.</p>