<p>Dieses Set hat zwei intelligente Akkus (12 V x 3 A = 36 W) und ein Ladegerät.</p>
<p>Sie haben einen kleinen Easy Connect Plug und können zum Aufladen unserer beheizten Handschuhe und Socken verwendet werden. Je nach Ausrüstung und Heizstufe halten die Akkus bis zu 9,5 Stunden.</p>
<p>Diese Akkus versorgen die Kleidung effizient mit Strom und verhindern eine Überhitzung, indem sie die Spannung überwachen. Dank des eingebauten Prozessors musst du sie nicht extra einschalten – einfach den Akku anschließen und die Handschuhe oder Socken einschalten.</p>
<p>Eine weitere Besonderheit der Akkus ist das Power Expansion System™. Diese clevere Lösung verhindert, dass sich an den Handgelenken ein dicker Akku aufträgt, wie es bei einem einzelnen, größeren Akku der Fall wäre.</p>
<p>Mit PES können wir eine Batterie in kleinere, miteinander verbundene Batterien aufteilen, die dann in die dafür vorgesehenen Fächer in deinen beheizten Handschuhen eingesetzt werden, sodass sie um das Handgelenk verteilt sind.</p>
<p><strong>[!] VOLT, AMPERE UND WATT<br></strong>Achte beim Kauf von Batterien darauf, dass du nicht Äpfel (7,4 V) mit Birnen (12 V) vergleichst, da eine höhere Spannung schneller heizt und höhere Temperaturen erreicht. In der Motorradsprache kann man Volt mit dem Hubraum (ccm) deines Motorrads vergleichen. Um dir eine Vorstellung zu geben: 12 V auf der niedrigsten Stufe (40 % Leistung) sind vergleichbar mit 7,4 V auf der zweithöchsten Stufe (80 % Leistung).</p>
<p>Die Stromstärke gibt an, wie viel Strom zu einem bestimmten Zeitpunkt durch die Kabel fließt. Im Grunde genommen bestimmt die Stromstärke, wie lange die Batterie hält, bevor sie wieder aufgeladen werden muss. In gewisser Weise entspricht die Stromstärke der Größe deines Benzintanks.</p>
<p>Wenn wir Volt und Ampere multiplizieren, erhalten wir die Wattzahl der Batterie oder, einfacher ausgedrückt, die Leistungsabgabe. Wir sprechen von Leistungsabgabe statt von Temperaturen, weil die Leistungsabgabe berechnet werden kann (V x A = W) und Temperaturen von Faktoren abhängen, die wir nicht beeinflussen können. In Motorrad-Begriffen: PS.</p>