<p>Questo set ha due batterie intelligenti (12V x 3A = 36W) e un caricatore.</p>
<p>Hanno un piccolo Easy Connect Plug e si usano per alimentare i nostri guanti e calzini riscaldati. A seconda dell'attrezzatura e del livello di riscaldamento, le batterie possono durare fino a 9,5 ore.</p>
<p>Queste batterie forniscono energia in modo efficiente all'indumento e prevengono il surriscaldamento tenendo sotto controllo la tensione. Grazie al processore interno, non è necessario accenderle: basta collegare la batteria e accendere il guanto o il calzino.</p>
<p>Un'altra caratteristica unica delle batterie è il Power Expansion System™. Questa soluzione ergonomica evita l'ingombro ai polsi che altrimenti si creerebbe con una singola batteria più grande.</p>
<p>Il PES ci permette di dividere una batteria in batterie più piccole collegate tra loro, che possono poi essere inserite negli appositi scomparti dei guanti riscaldati in modo da essere distribuite intorno al polso.</p>
<p><strong>[!] VOLT, AMPERE E WATT<br></strong>Quando cerchi delle batterie, assicurati di non confrontare mele (7,4 V) con pere (12 V), poiché una tensione più alta riscalda più velocemente e raggiunge temperature più elevate.</p>
<p>In termini motociclistici, i volt possono essere paragonati alla cilindrata (cc) della tua moto. Per darti un'idea: 12 V al livello più basso (40% di potenza) sono paragonabili a 7,4 V al secondo livello più alto (80% di potenza).</p>
<p>L'amperaggio indica quanta potenza passa attraverso i cavi in un dato momento. In pratica, l'amperaggio determina quanto durerà la batteria prima di dover essere ricaricata. In un certo senso, l'amperaggio è l'equivalente della capacità del tuo serbatoio.</p>
<p>Moltiplicando i volt e gli ampere, troviamo la potenza della batteria, o in parole povere: la potenza erogata. Parliamo di potenza erogata invece che di temperature perché la potenza erogata può essere calcolata (V x A = W) e le temperature sono soggette a fattori che non possiamo controllare. In termini motociclistici: cavalli vapore.</p>