<p>Deze set heeft twee slimme batterijen (12V x 3A = 36W) en een oplader.</p>
<p>Ze hebben een kleine Easy Connect Plug en te gebruiken om onze verwarmde handschoenen en sokken van stroom te voorzien. Afhankelijk van het kledingstuk en de verwarmingsstand gaan de batterijen tot wel 9,5 uur mee.</p>
<p>Deze accu's voorzien het kledingstuk efficiënt van stroom en voorkomen oververhitting door de spanning in de gaten te houden. Dankzij de interne processor hoef je ze niet aan te zetten – je sluit gewoon de accu aan en zet je handschoen of sok aan.</p>
<p>Een ander uniek kenmerk van de accu's is het Power Expansion System™. Deze ergonomische oplossing voorkomt dat er een dikke accu om je polsen zit.</p>
<p>Met PES kunnen we een batterij opsplitsen in kleinere batterijen die met elkaar zijn verbonden en vervolgens in de daarvoor bestemde compartimenten in je verwarmde handschoenen worden geplaatst, zodat ze rond de pols worden verdeeld.</p>
<p><strong>[!] VOLT, AMPÈRE EN WATT<br></strong>Let er bij het zoeken naar batterijen op dat je geen appels (7,4 V) met peren (12 V) vergelijkt, want een hogere spanning verwarmt sneller en bereikt hogere temperaturen. In motortermen kan volt worden vergeleken met de cilinderinhoud (cc) van je motorfiets. Om je een idee te geven: 12 V op het laagste niveau (40% vermogen) is vergelijkbaar met 7,4 V op het op één na hoogste niveau (80% vermogen).</p>
<p>Ampère geeft aan hoeveel stroom er op een bepaald moment door de kabels loopt. In principe bepaalt de stroomsterkte hoe lang de accu meegaat voordat hij opnieuw moet worden opgeladen. In zekere zin is de stroomsterkte vergelijkbaar met de grootte van je benzinetank.</p>
<p>Door volt en ampère met elkaar te vermenigvuldigen, komen we uit op het wattage van de accu, of simpel gezegd: het vermogen. We hebben het over vermogen in plaats van temperaturen, omdat vermogen kan worden berekend (V x A = W) en temperaturen afhankelijk zijn van factoren waar we geen invloed op hebben. In motortermen: pk's.</p>